**ШРМ - 11**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 11****Размер:** 1860х300х500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Шкаф односекционный (1804х297х480 мм.) с одной дверью (1765х255 мм.), с ребром жесткости на двери (1550х93 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (60х75 мм.). Дверь имеет врезной замки (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа)Секции шкафа содержат:1. Одну полку под головные уборы (297х460 мм.) крепится на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.2. Одна перекладина под вешалки для одежды (295×20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт).3. Два крючка под одежду (65 мм.)Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):Стоек - 20;Крыши - 35;Цоколя - 55.Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - 11** | **1860х300х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм | **1804х297х480** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | **1765х255** |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | **1** |
|  | Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм | **1550х93** |
|  | Крепление дверей | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | **1** |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм | **60х75** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **1** |
|  | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | **300** |
|  | Размеры полки(Ш\*Г), мм | **297х460** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **1** |
|  | Размер (длина\*диаметр),мм | **295×20** |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | **2 заглушки** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **2** |
|  | Высота крючка, мм | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **1** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | **2** |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | **885** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **35** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **55** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **-** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**